Servo: Đầu đen – đỏ - vàng là GND – VCC (VIN) – Control (chân rời 27)

Button: Chân 16 – 17

Đèn: Chân 18 – 19

Cảm biến siêu âm: Chân 25 - 26

LCD: I2C

Nút A mở đèn xanh, nút B mở đèn vàng.

Hiện đang để nút A là RIGHT, nút B là LEFT

Đang chỉnh là gần 30cm thì sẽ trigger servo